> 配置额外内存设置
> 额外内存设置用于控制主机系统中的内存管理器如何将虚拟机从物理 RAM 中换出。
> 要配置额外内存设置，请选择编辑 > 首选项 > 内存。

> 表 18. 额外内存设置
> 设置 | 描述
> 调整所有虚拟机内存使其适应预留的主机 RAM | 选择此选项会对给定时间内可以运行的虚拟机的数量和内存容量施加最严格的限制。在此设置下，由于虚拟机完全在 RAM 中运行，因此可能具有最佳的性能。
> 允许交换部分虚拟机内存 | 主机操作系统可以将适度的虚拟机内存容量交换到磁盘。选择此设置将允许虚拟机的数量和内存容量有所增加，以便它们可以在给定时间在主机系统中运行。 如果虚拟机内存必须在 RAM 和磁盘之间切换，此设置可能会导致性能降低。
> 允许交换大部分虚拟机内存 | 主机操作系统可以根据需要尽可能将虚拟机内存容量交换到磁盘。与允许交换部分虚拟机内存设置相比，选择此设置后，您将能够用更多内存运行更多虚拟机。 如果虚拟机内存必须在 RAM 和磁盘之间切换，此设置可能会导致性能降低。

> 相关概念
> 配置预留内存

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。