> 对输入问题进行故障排除
> 当虚拟机捕获来自主机系统键盘和鼠标的输入时，您可能偶尔会遇到问题。

> 表 8. 常见输入问题和解决方法
> 问题 | 解决方法
> 按下 Ctrl+Alt 释放鼠标和键盘时造成笔记本电脑挂起。 | 默认情况下，Workstation 使用 Ctrl+Alt 释放鼠标和键盘。在一些笔记本电脑中，该按键组合会用于挂起主机。在这种情况下，请尝试使用键盘右侧的 Ctrl 和 Alt 键。Workstation 可识别左右两组 Ctrl 和 Alt 键，但笔记本电脑通常只识别键盘左侧的 Ctrl 和 Alt 键来执行挂起功能。
> 按下 Ctrl+Alt 释放鼠标和键盘后，键盘在主机操作系统中不能正常工作。 | 有时，Workstation 会造成主机操作系统丢失键盘事件，并进而导致主机操作系统在按键未被按下时检测到按键被按下。 如果退出 Workstation 后发现按键没有按预期做出响应，则可能说明主机操作系统中发生了卡键。请分别按下并释放每个修改键，包括 Ctrl、Shift 和 Alt 键。如果按键仍然没有响应，请按下并释放其他特殊键，包括 Windows、Esc 和 Caps Lock 键。
> 在 Linux 主机中，按下 Ctrl+Alt 不能释放光标。 | 修改键可能以意料之外的方式映射到 X（Linux 系统中）下。例如，左 Ctrl 键可能映射到 Caps Lock 键，或者 Alt 键产生了特殊键的效果。请运行 xmodmap -- kim -- kp，并将输出结果随支持请求一起提交给 VMware 技术支持。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。