> 添加桥接模式虚拟网络
> 如果 Workstation 安装到具有多个网络适配器的主机系统，您可以配置多个桥接模式网络。
> 默认情况下，虚拟交换机 VMnet0 会映射到一个桥接模式网络。您可以在虚拟交换机 VMnet2 至 VMnet7 上创建自定义桥接模式网络。在 Windows 主机中，您还可以使用 VMnet19。在 Linux 主机中，您也可以使用 vmnet10 至 vmnet255。
> 重要提示
> 如果您将物理网络适配器重新分配到其他虚拟网络，所有使用原始网络的虚拟机将不再通过该虚拟网络桥接到外部网络，您必须分别为每个受影响的虚拟机网络适配器更改设置。如果主机系统只有一个物理网络适配器，而您将其重新分配到 VMnet0 以外的虚拟网络，上述限制带来的问题将尤为突出。即使虚拟网络表面看来是桥接到一个自动选择的适配器，但它能使用的唯一适配器已被分配到其他虚拟网络。
> 前提条件

> ■ | 熟悉桥接模式网络连接。有关更多信息，请参阅配置桥接模式网络连接。

> ■ | 确认主机系统中有可用的物理网络适配器。默认情况下，虚拟交换机 VMnet0 会设置为使用自动桥接模式，并桥接到主机系统中所有活动的物理网络适配器。通过限制桥接到 VMnet0 的物理网络适配器，可以将物理网络适配器变为可用。有关更多信息，请参阅更改自动桥接设置。

> 步骤

> 1 | 选择编辑 > 虚拟网络编辑器。

> 2 | 单击添加网络。

> 3 | 选择一个虚拟交换机。

> Workstation 将为虚拟网络适配器分配一个子网 IP 地址。

> 4 | 从列表中选择新虚拟网络，然后选择桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)。

> 5 | 从桥接到菜单中，选择所要桥接到的主机系统物理适配器。

> 选项 | 描述
> 自动 | Workstation 自动将虚拟网络桥接到主机系统中所有活动的物理网络适配器。具体选择使用哪个适配器将随机决定。
> 物理适配器 | 桥接到主机系统中的特定物理网络适配器。

> 6 | （可选） 如果您选择了自动桥接模式，而又希望对虚拟网络适配器所桥接到的物理适配器进行限制，请单击自动模式设置，然后取消选择一个或多个物理适配器。

> 7 | 单击确定保存所做的更改。

> 相关概念
> 更改自动桥接设置
> 在 Windows 主机中更改 NAT 设置
> 在 Windows 主机中更改 DHCP 设置
> 相关任务
> 添加仅主机模式虚拟网络

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。