> 配置仅主机模式网络连接
> 配置仅主机模式网络连接时，Workstation 会在虚拟机和主机系统之间创建一个虚拟专用网络 (VPN) 连接。
> VPN 在主机系统外通常不可见。在同一主机系统上配置了仅主机模式网络连接的多个虚拟机都会位于相同的网络中。VMware DHCP 服务器可提供网络地址。
> 如果主机系统上安装了合适的路由或代理软件，您可以在主机系统的主机虚拟网络适配器和物理网络适配器之间建立连接。通过此配置，您可以将虚拟机连接到令牌环或其他非以太网网络。
> 在 Windows XP 和 Windows 2003 主机系统上，您可以结合使用仅主机模式网络连接和 Windows 中的 Internet 连接共享功能。这样，虚拟机就可以使用主机系统上的拨号网络连接适配器或其他指向 Internet 的连接。有关 Internet 连接共享的更多信息，请参阅 Windows 文档。
> 相关概念
> 配置桥接模式网络连接
> 配置网络地址转换
> 配置自定义网络配置
> 配置 LAN 区段

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。