> 在 Windows 主机中更改 NAT 设置
> 在 Windows 主机中，您可以更改网关 IP 地址、配置端口转发，以及配置 NAT 网络的高级网络设置。
> 要在 Windows 主机中更改 NAT 设置，请选择编辑 > 虚拟网络编辑器，然后选择 NAT 网络，并单击 NAT 设置。
> 注意
> 默认情况下，NAT 设备会连接到 VMnet8 虚拟交换机。您只能有一个 NAT 虚拟网络。

> 表 53. NAT 设置
> 设置 | 描述
> 网关 IP | 所选网络的网关 IP 地址。
> 端口转发 | 添加用于端口转发的端口。启用端口转发后，传入 TCP 或 UDP 请求会被发送至由 NAT 设备提供服务的虚拟网络中的特定虚拟机。
> 主机端口 | 传入 TCP 或 UDP 端口的端口号。例如，传入 HTTP 请求通常使用端口 80。
> 虚拟机 IP 地址 | 您要将传入请求转发到的虚拟机的 IP 地址。
> 虚拟机端口 | 特定虚拟机上用于处理请求的端口号。这可能是标准端口（例如 HTTP 端口 80），也可能是非标准端口（如果虚拟机中运行的软件配置为接受非标准端口上的请求）。
> 描述 | （可选）您可以使用此文本框标识转发服务，如 HTTP。
> 要更改现有端口的设置，请选择其名称，然后单击属性。
> 允许活动的 FTP | 仅允许经由 NAT 设备使用被动模式 FTP。
> 允许任何组织唯一标识符 | 如果您更改虚拟机 MAC 地址的组织内唯一标识符 (OUI) 部分，并因此导致 NAT 无法与虚拟机一起使用，请选择此设置。
> UDP 超时(以秒为单位) | 选择为 NAT 保持 UDP 映射的分钟数。
> 配置端口 | 选择用于访问 NAT 相关状态信息的端口。 重要提示 此值只能在 VMware 技术支持的指导下进行更改。
> DNS 设置 | 配置虚拟 NAT 设备使用的 DNS 服务器。
> 自动检测可用的 DNS 服务器 | 选择此选项可检测可用的 DNS 服务器。要将某个 DNS 服务器添加到列表，请取消选择此复选框，然后在首选 DNS 服务器文本框中输入首选及备用 DNS 服务器的 IP 地址。
> 策略 | 如果您有多个 DNS 服务器，请确定用于选择接收请求的服务器的策略。选择顺序将按照名称顺序一次发送一个 DNS 请求。选择旋转将一次发送一个 DNS 请求，然后通过 DNS 服务器进行旋转。迸发发送到三个服务器，并等待第一个做出响应的服务器。
> 超时(秒) | 选择当 NAT 设备无法连接到 DNS 服务器时保持尝试的秒数。
> 重试次数 | 选择重试次数。
> NetBios 设置 | 选择 NBNS（NetBIOS 名称服务）及 NBDS（NetBIOS 数据报服务）超时和重试设置。

> 相关概念
> 更改自动桥接设置
> 在 Windows 主机中更改 DHCP 设置
> 相关任务
> 添加桥接模式虚拟网络
> 添加仅主机模式虚拟网络

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。