> 为虚拟机选择网络连接类型
> 选择自定义配置时，新建虚拟机向导会提示您为虚拟机配置网络连接类型。
> 如果要创建远程虚拟机，则必须选择自定义网络或无网络连接。

> 表 25. 网络连接设置
> 设置 | 描述
> 使用桥接模式网络连接 | 为虚拟机配置桥接模式网络连接。使用桥接模式网络连接时，虚拟机将具有直接访问外部以太网网络的权限。虚拟机必须在外部网络中具有自己的 IP 地址。 如果您的主机系统位于网络中，而且您拥有可用于虚拟机的单独 IP 地址（或者可以从 DHCP 服务器获得 IP 地址），请选择此设置。网络中的其他计算机将能够与该虚拟机直接通信。
> 使用网络地址转换(NAT) | 为虚拟机配置 NAT 连接。利用 NAT，虚拟机和主机系统将共享一个网络标识，此标识在网络以外不可见。 如果您没有可用于虚拟机的单独 IP 地址，但又希望能够连接到 Internet，请选择 NAT。
> 使用仅主机模式网络连接 | 为虚拟机配置仅主机模式网络连接。仅主机模式网络连接使用对主机操作系统可见的虚拟网络适配器，在虚拟机和主机系统之间提供网络连接。 使用仅主机模式网络连接时，虚拟机只能与主机系统以及仅主机模式网络中的其他虚拟机进行通信。要设置独立的虚拟网络，请选择仅主机模式网络连接。
> 不使用网络连接 | 不为虚拟机配置网络连接。
> 自定义（Windows 主机）或已命名的网络（Linux 主机） | （仅限远程虚拟机）选择特定虚拟网络。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。