> 配置桥接模式网络连接
> 配置桥接模式网络连接后，虚拟机使用主机系统上的物理网络适配器连接网络。
> 如果主机系统位于网络中，桥接模式网络连接通常是虚拟机访问该网络的最简单途径。
> 利用桥接模式网络连接时，虚拟机将成为主机系统所在物理以太网网络中的另一台计算机。虚拟机可通过透明方式使用网络中的可用服务，包括文件服务器、打印机和网关。物理主机和其他配置了桥接模式网络连接的虚拟机也可以使用虚拟机的资源。
> 使用桥接模式网络连接时，虚拟机必须具有自己的网络标识。例如，在 TCP/IP 网络中，虚拟机必须有自己的 IP 地址。虚拟机通常是从 DHCP 服务器获取 IP 地址和其他网络详细信息。在某些配置中，您可能需要手动设置 IP 地址及其他详细信息。
> 引导多个操作系统的用户通常会将同一地址分配到所有系统，因为他们假定只同时运行一个操作系统。如果主机系统被设置为引导多个操作系统，而您要在虚拟机中运行其中的一个或多个操作系统，则需要为每个操作系统配置一个唯一的网络地址。
> 如果选择了复制物理连接状态选项，当您在有线或无线网络之间进行移动时，IP 地址会自动更新。该设置适用于笔记本电脑或其他移动设备上运行的虚拟机。
> 相关概念
> 配置网络地址转换
> 配置仅主机模式网络连接
> 配置自定义网络配置
> 配置 LAN 区段

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。