> 将硬件添加到虚拟机
> 您可以使用虚拟机硬件设置将硬件添加到现有虚拟机。
> 要将硬件添加到所选虚拟机，请选择 Player > 管理 > 虚拟机设置，单击硬件选项卡，然后单击添加。
> 添加硬件向导将提示您选择要添加的设备类型，并指定设备专用的配置设置。设备创建后，可通过更改虚拟机硬件设置修改很多配置设置。
> 可将以下类型的设备添加到虚拟机。

> 虚拟硬盘 | 虚拟硬盘由一组文件构成，用作客户机操作系统的物理磁盘驱动器。您可以将虚拟硬盘配置为 IDE、SCSI 或 SATA 设备。最多可以为虚拟机添加 4 个 IDE 设备、60 个 SCSI 设备以及 120 个 SATA 设备（4 个控制器，每个控制器 30 个设备）。另外，还可以授予虚拟机对物理磁盘的直接访问权限。
> CD-ROM 和 DVD 驱动器 | 您可以将一个虚拟 CD-ROM 或 DVD 驱动器配置为 IDE、SCSI 或 SATA 设备。最多可以为虚拟机添加 4 个 IDE 设备、60 个 SCSI 设备以及 120 个 SATA 设备（4 个控制器，每个控制器 30 个设备）。您可以将虚拟 CD-ROM 和 DVD 驱动器连接到主机系统的物理驱动器或 ISO 映像文件。
> 软盘驱动器 | 最多可以添加两个软盘驱动器。虚拟软盘驱动器可以连接到主机系统的物理驱动器、现有软盘映像文件或空白软盘映像文件。
> 网络适配器 | 最多可为虚拟机添加 10 个虚拟网络适配器。
> USB 控制器 | 可以为一个虚拟机添加一个 USB 控制器。每个虚拟机必须配置一个 USB 控制器才能使用 USB 设备或智能卡读卡器。对于智能卡读卡器，无论其是否属于 USB 设备，虚拟机都必须具有 USB 控制器。
> 声卡 | 如果主机系统已配置并安装了声卡，您可以为虚拟机启用声音功能。
> 并行 (LPT) 端口 | 最多可为虚拟机附加三个双向并行端口。虚拟并行端口可以输出到并行端口或主机操作系统中的文件。
> 串行 (COM) 端口 | 最多可为虚拟机添加四个串行端口。虚拟串行端口可以输出到物理串行端口、主机操作系统中的文件或命名管道。
> 打印机 | 可在虚拟机中使用主机系统可用的任意打印机进行打印，而不必在虚拟机中安装额外的驱动程序。Player 使用 ThinPrint 技术在虚拟机中复制主机打印机映射。启用虚拟机打印机后，Player 会配置一个用于与主机打印机通信的虚拟串行端口。
> 通用 SCSI 设备 | 最多可为虚拟机添加 60 个 SCSI 设备。借助通用 SCSI 设备，客户机操作系统可直接访问与主机系统连接的 SCSI 设备。通用 SCSI 设备包括扫描仪、磁带驱动器、CD-ROM 驱动器和 DVD 驱动器。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。