> 启动虚拟机
> 您可以从虚拟机菜单或工具栏启动虚拟机。如果使用虚拟机菜单，您可以选择硬电源或软电源选项，或者以 BIOS 设置模式启动虚拟机。
> 如果多个虚拟机位于一个文件夹中，您可以执行批量电源操作。请参阅使用文件夹管理虚拟机。
> 您可以使用“自动启动”功能对共享和远程虚拟机进行配置，使其在主机系统启动时一同启动。请参阅配置共享和远程虚拟机随主机一同启动。
> 前提条件

> ■ | 如果虚拟机位于本地主机中，请选择文件 > 打开，然后浏览到虚拟机配置 (.vmx) 文件。

> ■ | 如果虚拟机位于远程主机中，请连接到远程服务器。请参阅连接到远程服务器。

> 步骤

> ■ | 要在启动虚拟机时选择电源选项，请选择虚拟机，然后选择虚拟机 > 电源。

> 选项 | 描述
> 开机 | （硬电源选项）Workstation 启动虚拟机。
> 启动客户机 | （软电源选项）Workstation 启动虚拟机，同时 VMware Tools 在客户机操作系统内运行脚本。在 Windows 客户机中，如果虚拟机被配置为使用 DHCP，脚本将更新虚拟机的 IP 地址。在 Linux、FreeBSD 或 Solaris 客户机上，脚本将启动虚拟机的网络连接。
> 开机进入 BIOS | Workstation 以 BIOS 设置模式启动虚拟机。

> ■ | 要从工具栏启动虚拟机，请选择虚拟机，然后单击启动按钮。

> 虚拟机中配置的启动电源控制设置将决定 Workstation 是执行硬开机还是软开机操作。当鼠标悬停在按钮上时，工具提示中会显示所配置的行为。
> 后续步骤
> 在虚拟机控制台内部任何位置单击，使虚拟机获得对主机系统鼠标和键盘的控制。
> 相关概念
> 与远程主机和远程虚拟机进行交互
> 相关任务
> 配置共享和远程虚拟机随主机一同启动
> 连接到远程服务器

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。