> 挂起和恢复虚拟机
> 可以使用挂起和恢复功能保存虚拟机的当前状态。在恢复虚拟机时，在挂起之前运行的应用程序将恢复运行状态，而不更改其内容。
> 执行挂起操作的速度取决于在启动虚拟机后更改的数据量。第一次挂起操作通常比后续挂起操作花费的时间多。在挂起虚拟机时，Workstation 在工作目录中创建一个虚拟机挂起状态（.vmss 或 .vmem）文件集。执行恢复操作的速度取决于虚拟机的活跃程度。虚拟机越活跃，恢复所需的时间就越长。这还取决于虚拟机挂起状态（.vmss 或 .vmem）文件集是否已位于主机系统的物理内存中。如果是，虚拟机的恢复速度要快得多。
> 在恢复虚拟机并进行更多工作后，您无法恢复到挂起虚拟机时的状态。要重复恢复到同一状态，则必须拍摄快照。
> 如果多个虚拟机位于一个文件夹中，您可以执行批量电源操作。请参阅使用文件夹管理虚拟机。
> 步骤

> ■ | 要在挂起虚拟机时选择挂起选项，请选择虚拟机，然后选择虚拟机 > 电源。

> 选项 | 描述
> 挂起 | （硬电源选项）Workstation 挂起虚拟机并使之保持网络连接。
> 挂起客户机 | （软电源选项）Workstation 挂起虚拟机并断开其网络连接。VMware Tools 在客户机操作系统中运行脚本。在 Windows 客户机中，如果虚拟机被配置为使用 DHCP，脚本将释放虚拟机的 IP 地址。在 Linux、FreeBSD 和 Solaris 客户机上，脚本可停止虚拟机的网络连接。

> ■ | 要使用工具栏挂起虚拟机，请选择虚拟机，然后单击挂起按钮。

> 虚拟机中配置的挂起电源控制设置将决定 Workstation 是执行硬挂起还是软挂起操作。当鼠标悬停在按钮上时，工具提示中会显示所配置的行为。

> ■ | 要在恢复挂起的虚拟机时选择恢复选项，请选择虚拟机，然后选择虚拟机 > 电源。

> 选项 | 描述
> 继续运行 | （硬电源选项）Workstation 将虚拟机从挂起状态中恢复。
> 继续运行客户机 | （软电源选项）Workstation 将虚拟机从挂起状态中恢复并重新连接网络。

> ■ | 要使用工具栏恢复虚拟机，请选择虚拟机，然后单击恢复按钮。

> 虚拟机中配置的挂起电源控制设置将决定 Workstation 是执行硬恢复还是软恢复操作。当鼠标悬停在按钮上时，工具提示中会显示所配置的行为。

> ■ | 要关闭挂起的虚拟机电源，请选择相应的虚拟机，然后单击虚拟机 > 电源 > 关机。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。