> 配置虚拟网络适配器高级设置
> 您可以使用高级虚拟网络适配器设置来限制带宽，指定传入和传出数据传输中可接受的数据包丢失百分比。
> 要为所选虚拟机配置高级虚拟网络适配器设置，请选择 Player > 管理 > 虚拟机设置，单击硬件选项卡，选择虚拟网络适配器，然后单击高级。

> 表 17. 虚拟网络适配器高级设置
> 设置 | 描述
> 带宽和 Kbps | 要将传入或传出数据传输限制为特定网络连接类型的数据传输速率，请从带宽下拉菜单中选择网络连接类型。Kbps 文本框中的值会更改为所选网络连接类型的数据传输速率，单位为 kbps。例如，如果选择租用线路 T1 (1.544 Mbps)，则 Kbps 文本框中的值会变为 1544。 要将传入或传出数据传输限制为特定的数据传输速率，请选择自定义并在 Kbps 文本框中键入数据传输速率，单位为 kbps。 传入和传出数据传输的默认带宽设置均为无限制。
> 数据包丢失(%) | 传入或传出数据传输中可接受的数据包丢失百分比。默认设置为 0.0%。
> MAC 地址 | 要为网络适配器分配新的 MAC 地址，可在该文本框中键入新的地址，或者单击生成让 Player 生成一个新地址。

> 相关概念
> 配置虚拟网络适配器设备状态设置
> 配置桥接模式网络连接
> 配置网络地址转换
> 配置仅主机模式网络连接
> 配置 LAN 区段

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。