> 配置虚拟网络适配器设置
> 您可以配置虚拟网络适配器在何时连接到虚拟机，以及适配器提供的网络连接类型。
> 要为所选虚拟机配置虚拟网络适配器设置，请选择 Player > 管理 > 虚拟机设置，单击硬件选项卡，然后选择虚拟网络适配器。

> ■ | 配置虚拟网络适配器设备状态设置

> 设备状态设置用于控制虚拟网络适配器在何时连接到虚拟机。

> ■ | 配置桥接模式网络连接

> 配置桥接模式网络连接后，虚拟机使用主机系统上的物理网络适配器连接网络。

> ■ | 配置网络地址转换

> 配置网络地址转换 (NAT) 时，虚拟机会共享主机系统的 IP 地址和 MAC 地址。

> ■ | 配置仅主机模式网络连接

> 配置仅主机模式网络连接时，Player 会在虚拟机和主机系统之间创建一个虚拟专用网络 (VPN) 连接。

> ■ | 配置 LAN 区段

> 选择 LAN 区段时，虚拟机会使用能与其他虚拟机共享的专用网络。LAN 区段适用于多层测试、网络性能分析以及注重虚拟机隔离的环境。

> ■ | 配置虚拟网络适配器高级设置

> 您可以使用高级虚拟网络适配器设置来限制带宽，指定传入和传出数据传输中可接受的数据包丢失百分比。
> 相关概念
> 将硬件添加到虚拟机
> 从虚拟机中移除硬件

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。